拼接屏技术参数

大屏幕控制软件1个，拼接屏墙式挂架1个，HDMI分配器1个，工程辅材及线材，拼接屏分辨率1920\*1080；嵌入式主机一台，内存8G以上，cpu i5以上，支持HDMI、VGA全通道信号，固态硬盘500G以上 ，操作系统：Windows，